물 품 규 격 서

품 명	국 문	카메라 삼각대	설치장소	미술원 장비대여실
	영 문	Tripods	단 위	대	수량	5
규 격 명		카본소재, 유압식 3단 접이식 리모컨 삼각대

1. 상세

*기본규격 : 카본재질(가볍고 고강도 소재), 3단 접이식, 리모컨, 헤드 포함

2. 규 격

- 재질 및 구성: 카본재질 및 유압식 3방향팬 틸트 헤드 삼각대

- 리모컨: 탈부착 가능 리모컨

- 앵극조절 각도: 25도, 50도, 75도

- 호환성: 디카, 캠코더, DSLR과의 호환 가능 및 접속케이블 포함(멀티터미널, AV R, 리모트터미널)

- 기타: 퀵 릴리즈 플레이트 탑재/높이 조절이 가능한 엘리베이터 기능 탑재

- 최대높이: 1700mm

- 최소높이:  300mm

- 전체무게: 2.1Kg

3. 부속품

* 매뉴얼, 리모콘, 헤드, 케이블, 고급형 가방 등 정품 제품

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.

물 품 규 격 서

품 명	국 문	비디오프로젝터	설치장소	미술원 미술이론과 학습장
	영 문	Video projectors	단 위	대	수량	1
규 격 명		스마트 초단초점 빔 프로젝터(FULL HD)

1. 상세

*기본규격 : 20,000시간 이상 Laser 광원으로 1,500ANSI, 12Cm거리에서 245Cm 화면 시청, 블루투스 기능

2. 규 격

- 렌즈초점거리 수동

- 무게 3 kg

- 소비전력 140 W (220V)

- 스피커형식 3+3W Stereo / 클리어 보이스 II / Bluetooth 탑재

- 입력단자 HDMI 등

- 전원규격 220 V

- 해상도 FULL HD(1920×1080) pixel

- 명암비 150,000:1

- 렌즈밝기 1500  안시루멘

- 소음(PT/일반/Eco(dB) : 30/28/25(dB)

- 단자  안테나 in, AV in, HDMI(2), USB 2.0(2), Headphone(1/mini)

- 외형크기(높이) 189 mm

- 외형크기(길이) 353 mm

- 외형크기(폭)   118 mm

- 기타 : 티비수신 가능(HDTV), 스마트 WIFI(Built-in), 2017년 하반기 생산품 우선 구입

3. 부속품

* 매뉴얼, 매직리모콘

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.

물 품 규 격 서

품 명	국 문	대형 텔레비전	설치장소	미술원 미술이론과 학습장
	영 문	Televisions	단 위	대	수량	1
규 격 명		75형 텔레비전 + 75인치 이상 전용 이동형 티비 거치대 장착(설치) 포함

1. 상세

*기본규격 : 75형 텔레비전, 국내 가전사(삼성, 엘지) 패널 장작, UHD TV, HDR지원, 스마트 허브

2. 규 격

- 영상화질엔진 UHD Up-Scaling, HDR, UHD Dimming

- 스피커시스템   2CH(Down Firing w/Bass Reflex), 20W, 돌비사운드, DTS코덱 지원

- 스마트 TV: CPU(Quad-Core), ㅡ웹브라우저 지원, 스마트 뷰 지원, 미러링 지원

- Wi-Fi(Direct) 내장, 방송녹화지원, 자막지원, Anynet + (HDMI-CEC)지원, USB HID 지원

- Composite In(A/V) 및 Component In(Y/Pb/Pr) 지원, 옵티컬 단자, HDMI(3), USB(2)

- 대기시소비전력 0.3 W

- 무게 35.2 kg

- 외형크기 1688.9×971.2×660 mm

- 해상도 3840×2160 pixel

- 화면크기 189 cm

- 오디오출력 20 W

- 화면형태 LED

# 거치대 규격 : 75~100인치 전용 거치대

* 최대허용 무게 : 137 Kg(A/V 선반 허용무게 11.4Kg / 비디오선반 허용무게  4.5Kg))

* 이동형 바퀴구성 : 잠금장치가 있는 360도 회전 강화바퀴 4개 장착

* VESA 플레이트 조절범위 :  200*200 - 600*1000   1,390~1740(h)

3. 부속품

* 매뉴얼, 리모콘 등

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.

물 품 규 격 서

품 명	국 문	냉 장 고	설치장소	미술원 미술이론과 조교실
	영 문	Combined refrigerator freezers	단 위	대	수량	1
규 격 명		246L 냉장고

1. 상세

*기본규격 : 스노우화이트 색상 / 246리터 상하 냉동, 냉장실 분리형 냉장고

2. 규 격

- 냉장용량 246 L

- 전체용량 317 L

- 냉각방식 독립냉각

- 냉동용량 71 L

- 색상 스노우화이트

- 소비전력 22.5 kWh/월

- 외형크기(높이) 1715 mm

- 외형크기(폭) 600 mm

- 외형크기(깊이) 672 mm

3. 부속품

* 매뉴얼 및 기타 부속 물 등

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.

물 품 규 격 서

품 명	국 문	수준기(수평기)	설치장소	미술원 조형연구소
	영 문	Rotating laser level	단 위	대	수량	1
규 격 명		레이저 레벨기 / 레이저 출력패턴 4V4H & 바닥점

1. 상세

*기본규격 : 레이저 방식 / 정밀한 3배율 레이저 다이오드 채택 / 엘리베에팅 기능

2. 규 격

- 레이저 출력패턴 4V4H & 바닥점

- 원격 상하조절(제품 상단 자동버튼)

- 자동보정작동 확인램프 탑재

- 360도 회전가능(로터리 베이스)

- 상하 미세조절나사 장착

- 정확도 ± 1 mm / 10 M (수평 / 수직)

- 작동거리 15 M (수광기 사용시 30 M)

- 자동보정범위 ± 4 ˚

- 레이저출력 패텐(수직 4V + 수평 1H + 바닥점)

- 중량 3 kg

- 제원 200(H) x Φ 120(W) mm

3. 부속품

* 매뉴얼 및 전용 알미늄 하드케이스, 리모컨, 악세사리 등 포함

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.

물 품 규 격 서

품 명	국 문	수준기(수평기)	설치장소	미술원 조형연구소
	영 문	Rotating laser level	단 위	대	수량	1
규 격 명		레이저 레벨기 / 레이저 출력패턴 4V1H & 바닥점

1. 상세

*기본규격 : 레이저 방식 / 정밀레이저 다이오드 채택

2. 규 격

- 레이저 출력패턴 4V1H & 바닥점

- 원격 상하조절(제품 상단 자동버튼)

- 자동보정작동 확인램프 탑재

- 정중나사 장착

- 정확도 ± 1 mm / 5 M(수평) /  ± 2 mm / 5 M(수직)

- 작동거리 15 M (수광기 사용시 30 M)

- 자동보정범위 ± 3 ˚

- 레이저출력 패텐(수직 4V + 수평 1H + 바닥점)

- 전원  4.5V(AA 배터리 * 3개)

- 중량 2.5 kg

- 제원 200(H) x Φ 110(W) mm

3. 부속품

* 매뉴얼 및 전용 알미늄 하드케이스, 악세사리 등 포함

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.

물 품 규 격 서

품 명	국 문	원형 선풍기(에어 써큘레이터)	설치장소	미술원 조형연구소
	영 문	Air Circulator	단 위	대	수량	2
규 격 명		공기순환 선풍기 / V-SYSTEM

1. 상세

*기본규격 : 날개크기 28.6㎝ / 크기 356 * 380 *406㎜

2. 규 격

- 조작방법 : 다이얼 방식 / 5단조절

- 종류 : 스탠드형

- 가용면적 : 50㎡

- 공기 이동거리 : 30.5M

- 중 량 : 3.74Kg

- 원추외경 : 31.4Cm

- 모터 보증기간 : 5년이상(기타 부품은 2년) / 2017. 4월 생산 이후 제품

3. 부속품

* 매뉴얼 및 덮개(보관집) 등

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.

물 품 규 격 서

품 명	국 문	디지털 보이스레코더	설치장소	미술원 행정실
	영 문	Digital Voice Recorders	단 위	개	수량	1
규 격 명		디지털 음성녹취기 / 600시간이상 녹음, 메모리 16GB, 내장마이크 및 스피커(유)

1. 상세

*기본규격 : 블랙, High-Resolution Audio, X-Y구조 내장 마이크로폰, 윈드스크린, 풀디지털앰프

2. 규 격

- 반복청취기능 유

- 녹음형식 리니어 PCM * 1 / MP3

- 재생포맷(리니어 PCM)  LPCM 192khz, 24bit

- 내장메모리  16GB

- 기록매체종류 플래시메모리

- 녹음방식 MP3, WAV, AAC, FLAC

- 녹음시간 636

- 크기(폭) 44 mm

- 크기(높이) 120 mm

- 크기(깊이) 14.5 mm

- 무게(배터리 포함) 98 g

- 옵션/기타 메모리용량: 16GB

- 인터페이스 USB

- 내장마이크유무 유

- 내장스피커 지원(직경 16㎜, 최대출력 200mW

3. 부속품

* 매뉴얼, USB 연결 지원 케이블, 케이스, 윈드스크린, 기타 소프트웨어 등

4. 비고

* 1년간 무상 A/S

* 납품설치 완료에 필요한 모든 조치는 납품자가 실시한다.

* 기타, 문건화 되지 않은 모든 사항은 일반적인 관례에 따르며, 전적으로 검수자 의견을 우선으로 한다.